|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan för skyddsarrangemang (7 och 11 §)** | **Är följande utförda?** | | **Hur utfört** |
| **Ja** | **Nej** |
| Plan för skyddsarrangemangen uppgjord. |  |  |  |
| Planen innehåller identifikationsuppgifter för verksamhetsutövaren, säkerhetstillståndet och planen. |  |  |  |
| Planen beskriver ansvarsfördelningen mellan parterna och innehåller en förteckning över ansvariga personer och deras uppgifter. |  |  |  |
| Planen beskriver strålkällornas användning och innehåller en förteckning över de källor som skyddsarrangemangen avser och uppgifter om strålkällorna. |  |  |  |
| I planen beskrivs läget hos strålkällornas drift- och förvaringsplats, skyddsarrangemangens nivå, strukturella hinder och larmsystem.  Planen innehåller en bild på vilken angivits:   * strålkällornas lägen * strukturella hinder * system för passerkontroll * larmsystem |  |  |  |
| Planen innehåller anvisningar eller hänvisning till anvisningar om:   * regelbunden kontroll av källorna * verksamhet och kommunikation vid strålsäkerhetsincidenter * regelbunden uppdatering av skyddsarrangemangen och planen * hantering och förvaring av dokumenten rörande skyddsarrangemangen. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datasäkerhet och regelbundna kontroller (7 §)** | **Är följande utförda?** | | **Hur utfört** |
| **Ja** | **Nej** |
| Planer, anvisningar och andra liknande uppgifter rörande skyddsarrangemangen hanteras och förvaras så, att bara behöriga personer har åtkomst till dem. |  |  |  |
| Skyddsarrangemang på nivå B förutsätter att strålkällorna kontrolleras minst en gång i månaden och att kontrollerna dokumenteras. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strukturella hinder (8 §)** | **Är följande utförda?** | | **Hur utfört** |
| **Ja** | **Nej** |
| Strålkällorna skyddas av minst två strukturella hinder. |  |  |  |
| Minst ett av hindren finns i den strålningsalstrande apparaten eller i dess omedelbara närhet. |  |  |  |
| Personalen har möjlighet att omedelbart rapportera lagstridig verksamhet (om de strukturella hindren ersatts med personalens närvaro). |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tillträdesrätt, passerkontroll och larmsystem (6 och 9 §)** | **Är följande utförda?** | | **Hur utfört** |
| **Ja** | **Nej** |
| Tillträdet till strålkällornas drift- och förvaringsplats är begränsat uteslutande till behöriga personer. |  |  |  |
| De personer som har tillträdesrätt till drift- och förvaringsplatsen har fått tillräckliga instruktioner och handledning om skyddsarrangemangen. |  |  |  |
| Passerkontroll har ordnats till strålkällornas drift- och förvaringsplats. |  |  |  |
| Strålkällornas drift- och förvaringsplats ingår i ett fjärrövervakat larmsystem när strålkällan inte är övervakad. |  |  |  |
| Larmet styrs automatiskt till en plats där verifiering av observationen kan börja genast. |  |  |  |